- Alças e velcros ponto 3,0mm.

- Para "dublagem" ponto 5,0mm.

- Para o viés ponto 4,0 mm.

- Acabamento final do viés ponto 3,0mm.

- Para etiqueta frontal ponto 3,0mm.

- Velcros costurados nos cadarços com 1 retrocesso nas extremidades.

- Bolsos "dublados" antes das costuras dos velcros.

- Fechamento do bolso com 1cm e 2 retrocessos. Ponto 3,0mm.

- Para costura do cadarço no bolso traseiro.Necessário uma marcação no cadarço e no tecido para identificar o meio.

- Alça de mão traseira fechada com 11cm, dividindo o meio.

- Tictac frontal e alça de mão traseira costurada após a dublagem com EVA e aerado e antes de chapar o bolso.

- Para as costuras do Tictac frontal e da alça de mão traseira, deverão ser feitas abaixo do pique em forma de retângulos

- Tictac frontal levemente inclinado pra fora.

- Na aba do bolso, primeiro o velcro macho e depois o fêmea.

- No cadarço da traseira, primeiro os velcros fêmea e depois o velcro macho.

- Aba do bolso somente costurada após o viés.

- Aba do bolso com 2 costuras. 1 para chapar a peça no corpo e outra de pesponto.

- No ombro, o cadarço de 40mm deverá ser costurado primeiro que o de 25mm.

- Bolso TNT ponto 3,0mm. Distância de costura da extremidade 0,5cm.