- Alças e velcros ponto 3,0mm.

- Para "dublagem" ponto 5,0mm.

- Para o viés ponto 4,0 mm.

- Acabamento final do viés ponto 3,0mm.

- Para etiqueta frontal ponto 3,0mm.

- Velcros costurados nas alças com 1 retrocesso nas extremidades.

- Bainha do zíper com 0,5cm. Ponto 3,0mm.

- Cursor com fechamento da direita pra esquerda.

- Parte inferior do zíper com costuras duplas. Para parte superior, a segunda costura só poderá ser feita após a "dublagem" do corpo.

- Costura vertical das placas com 2 retrocessos de 2cm na parte superior.(Fazer marcação para as costuras).

**-Marcação : Deverá ser feita com 11 cm, 21 cm, 31cm, medindo da extremidade vertical.**

- Costura do cadarço meia argola feita em "X". Ponto 3,0mm.

- Cadarço da parte traseira com 1 retrocesso na vertical.

- Velcros da alça do ombro com 1,5cm de distância entre eles.

- Costura da alça do ombro no corpo deverá ser feita na mesma costura do velcro no cadarço.

- Bolso TNT ponto 3,0mm. Distância de costura da extremidade 0,5cm.